	公制与英制换算表(适用于阀门)

	 

公称
通径
Size 

英寸In. 

1/8

1/4

3/8

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

2 1/2

3

3 1/2

4

5

6

8

10

12

14

16

毫米DN

4

6

10

15

20

25

32

40

50

65

80

90

100

125

150

200

250

300

350

400

英寸In. 

18

20

24

26

28

30

32

34

36

42

48

54

60

64

72

80

84

88

96

 

毫米DN 

450

500

600

650

700

750

800

850

900

1050

1200

1350

1500

1600

1800

2000

2100

2200

2400

 

 

符号Symbol

被乘数Multiply 

乘数By 

积To Obtain

符号Symbol 

长度
Length 

In.

英寸Inches

2.54

公分Centimeters

Cm.

Ft.

英尺Feet

30.48

公分Centimeters

Cm.

Mm.

毫米Millimeters

0.03937

英寸Inches

In.

Cm.

公分Centimeters

0.3937

英寸Inches

In.

m.

米(公尺)Meters

3.2808

英尺Feet

Ft.

质量
(重量) 
Mass 

Oz.

盎司Ounces

28.35

克Grams

G.

Lb.

磅Pound

0.4536

公斤Kilograms

Kg.

G.

克Grams

0.03527

盎司Ounces

Oz.

Kg.

公斤Kilograms

2.205

磅Pound

Lb.

 

符号Symbol

被乘数Multiply 

计算公式Expression

计算结果To Obtain

符号Symbol 

温度
Temperature 

oF

华氏Fahrenheit

(oF - 32) x 5 ÷ 9

摄氏Celsius

oC

oC

摄氏Celsius

oC x 9 ÷ 5 + 32

华氏Fahrenheit

oF

 

符号Symbol

被乘数Multiply 

乘数By 

积To Obtain

符号Symbol 

面积
Area 

In.2
平方英寸Square Inches

6.45

平方公分Square Centimeters

Cm.2
Ft.2
平方英尺Square Feet

0.0929

平方米Square Meters

M.2
Cm.2
平方公分Square Centimeters

0.155

平方英寸Square Inches

In.2
体积
(容积)
Volume 

Fl. Oz.

流体盎司Fluid Ounces

29.5625

毫升Milliliters

Ml.

Qt.

夸脱Quart

0.946

公升Liters

L.

Gal.

加仑Gallons

3.785

公升Liters

L.

Ft.3
立方英尺Cubic Feet

0.0283

立方米Cubic Meters

M.3
Ml.

毫升Milliliters

0.0338

流体盎司Fluid Ounces

Fl. Oz.

L.

公升Liters

1.0571

夸脱Quart

Qts.

L.

公升Liters

0.2642

加仑Gallons

Gal.

M.3
立方米Cubic Meters

35.34

立方英尺Cubic Feet

Ft.3
In.3
立方英寸Cubic Inches

5.787 x 10- 4
立方英尺Cubic Feet

Ft.3
Ft.3
立方英尺Cubic Feet

1728

立方英寸Cubic Inches

In.3
Ft.3
立方英尺Cubic Feet

7.48052

美制加仑Gallons (US Lig)

Gal.

压力
Pressure 

PSI

磅/平方英寸
Pounds Per Sq. In.

0.069

Bar

无符号
(no symbol)

PSI

磅/平方英寸
Pounds Per Sq. In.

6.89

千帕
Kilopascals

Kpa

PSI

磅/平方英寸
Pounds Per Sq. In.

0.07

公斤/平方公分
Kilogram Per Sq. Centimeter

Kg/Cm.2
Lb./Ft.2
磅/平方英尺
Pounds Per Sq. Ft.

4.88

公斤/平方米
Kilogram Per Sq. Meter

Kg/M.2
Kpa

千帕
Kilopascals

0.145

磅/平方英寸
Pounds Per Sq. In.

PSI

Kg/Cm.2
公斤/平方公分
Kilogram Per Sq. Centimeter

14.22

磅/平方英寸
Pounds Per Sq. In.

PSI

无符号
(no symbol)

Bar

14.5

磅/平方英寸
Pounds Per Sq. In.

PSI

 

气压Atmospheres

29.92

英寸汞柱（零摄氏度）
Inches of Mercury (at 0 oC)

 

 

气压Atmospheres

14.7

磅/平方英寸
Pounds Per Sq. In.

 

 

英尺水柱
Feet of Water

0.4335

磅/平方英寸
Pounds Per Sq. In.

 

 

英寸汞柱
Inches of Mercury

0.4912

磅/平方英寸
Pounds Per Sq. In.

 

 

磅/平方英寸
Pounds Per Sq. In.

2.307

英尺水柱
Feet of Water

 

 

磅/平方英寸
Pounds Per Sq. In.

2.036

英寸汞柱
Inches of Mercury

 

 

压力等级Class和公称压力对照表

ASME磅级
ASME Class 

150

300

400

600

800

900

1500

2500

公称压力
MPa

0.6 MPa
1.0 MPa
1.6 MPa
2.0 MPa

2.5 MPa
4.0 MPa
5.0 MPa 

6.4 MPa

10.0 MPa

-

15.0 MPa

25.0 MPa

42.0 MPa

公称压力
PN

PN6
PN10
PN16
PN20 

PN25
PN40
PN50 

PN6.4

PN100

-

PN150

PN250

PN420

 

阀门公称压力系列 MPa (bar)

0.05(0.5)

0.1(1.0)

0.25(2.5)

0.4(4.0)

0.6(6.0)

0.8(8.0)

1.0(10.0)

1.6(16.0)

2.0(20.0)

2.5(25.0)

4.0(40.0)

5.0(50.0)

6.3(63.3)

10.0(100.0)

15.0(150.0)

16.0(160.0)

20.0(200.0)

25.0(250.0)

28.0(280.0)

32.0(320.0)

42.0(420.0)

50.0(500.0)

63.0(630.0)

80.0(800.0)

100.0(1000.0)

125.0(1250.0)

160.0(1600.0)

200.0(2000.0)

250.0(2500.0)

335.0(3350.0)

 

符号Symbol

被乘数Multiply 

乘数By 

积To Obtain

符号Symbol 

流量
Flow 

 

立方英尺/分
Cubic Feet/Min.

62.43

磅（水）/分
Pounds of Water/Min.

 

 

立方英尺/秒
Cubic Feet/Sec.

448.831

加仑/分
Gallons/Min. 

 

 

立方米/小时
m3/hr

4.403

美制加仑/分
US GPM

 

功率
Power 

 

马力Horsepower

33,000

英尺磅/分Ft.-Lb./Min.

 

 

马力Horsepower

550

英尺磅/秒Ft.-Lb./Sec.

 

 

马力Horsepower

745.7

瓦Watts

 

 

英尺磅/秒Ft.-Lb./Sec.

4.6263

英国热量单位/小时BTU/Hr

 

 

千瓦Kilowatts

1.341

马力Horsepower

 

能量
Energy 

 

英国热量单位BTU

778.3

英尺磅Ft. Lbs.

 

 

千瓦小时Kilowatts-Hrs

3413

英国热量单位BTU

 

扭矩
Torque

 

牛顿·米 NM 

10.2

公斤·厘米 kgf·cm

 

 

牛顿·米 NM 

8.8585

磅·英寸 lbf·in

 




